**Specyfikacja jakości odpadów przyjmowanych na instalację-**

**Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. Z o.o.**

**–** **Fabryka Rigips- Stawiany**

Warunki przyjęcia na instalację przetwarzania odpadów o kodzie 17 08 02- Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 02:

1. Instalacja przyjmuje odpady pochodzące wyłącznie z własnych produktów – Fabryki Rigips-Stawiany.
2. Odpady musza być przekazane w formie płyt dających możliwość identyfikacji ich pochodzenia. Nie dopuszcza się formy kruszonej/ mielonej.
3. Instalacja przyjmuje odpady wyłącznie segregowane z podziałem na:
* Selektywnie zebraną płytę białą
* Selektywnie zebraną płytę zieloną.
1. Odpady zawierające mix wyżej wymienionych frakcji (tj. płyty białej i zielonej) posiadające inne rodzaje odpadów budowlanych (wkręty, profile, drewno, odpady zawierające azbest, itp.), komunalnych lub inne zanieczyszczenia, nie zostaną przyjęte na instalację przetworzenia.
2. Instalacja przyjmuje odpady wyłącznie w formie big-bagów z logotypem „Rigips” oraz oznaczonych odpowiednią etykietą wskazaną poniżej.
3. Każdorazowo instalacja potwierdza możliwość odbioru.



